===============================================================================
                                  USB-i485
                      Novus Produtos Eletrônicos Ltda
                              www.novus.com.br
===============================================================================

ESTE CD CONTÉM O PACOTE DE INSTALAÇÃO V 1.7:
- Driver USB para o Conversor USB/RS485 modelo USB-i485 (pasta "Drivers")
- Documentação de instalação e utilização do USB-i485 (pasta "Docs\Portugues").

INSTALAÇÃO:
As etapas de instalação apresentadas podem variar de PC para PC, mesmo para 
uma mesma versão do sistema operacional. As etapas e telas apresentadas a seguir 
são apenas orientativas.

WINDOWS 98 / ME / 2000
1.	Insira o CD que acompanha o USB-i485 na unidade de CD-ROM.
2.	Conecte o conversor à porta USB do PC. O Windows® irá reconhecer a presença 
do novo hardware e após alguns instantes irá apresentar a tela do assistente de 
instalação. Clique em “Avançar”.
3.	Selecione a opção “Procurar o melhor driver para seu dispositivo (recomendável)” 
e clique em “Avançar”.
4.	Marque a opção “Unidade de CD-ROM”. Caso os arquivos de instalação não estejam 
em um CD, marque a opção “Especificar um local” e indique o caminho para os arquivos. 
Clique em “Avançar”.
5.	O assistente apresenta uma tela informando que está pronto para instalar o driver. 
Clique em “Avançar”.
6.	Os arquivos do driver do USB-i485 serão copiados para o computador e após 
alguns instantes será apresentada uma tela informando que o assistente terminou a 
instalação do software para o conversor. Clique em “Concluir”.
7.	Em algumas situações, as etapas acima podem se repetir uma segunda vez.

Em utilização posterior do USB-i485 é possível que o Windows® solicite novamente a 
instalação do driver. Neste caso, o mesmo assistente será apresentado. Repita os 
passos anteriores, mas não marque nenhuma opção na etapa 4, uma vez que os arquivos 
dos drivers já estão em seu computador.

WINDOWS XP
1.	Insira o CD que acompanha o USB-i485 na unidade de CD-ROM.
2.	Conecte o conversor à porta USB do PC. O Windows® irá reconhecer a presença do 
novo hardware e após alguns instantes irá apresentar a tela do assistente de instalação.
3.	O assistente de instalação de um novo hardware será apresentado, perguntando 
se o driver deve ser instalado a partir do site Windows Update. Selecione a opção 
“Não, não agora” e selecione Avançar.
4.	Selecione a opção “Instalar de uma lista ou local específico (avançado)” e 
clique em “Avançar”.
5.	Selecione a opção “Procurar o melhor driver nestes locais” e marque a opção 
“Pesquisar mídia removível”. Clique em “Avançar”. Caso os arquivos de instalação não 
estejam em um CD, marque a opção “Incluir este local na pesquisa” e indique o caminho 
para os arquivos.
6.	Se for apresentada uma tela informando sobre a não compatibilidade com o Windows® XP, 
clique em “Continuar assim mesmo”.
7.	Os arquivos do driver do USB-i485 serão copiados para o computador e após alguns 
instantes será apresentada uma tela informando que o assistente terminou a instalação 
do software para o conversor. Clique em “Concluir”.
8.	Em algumas situações, as etapas acima podem se repetir uma segunda vez.


Em utilização posterior do USB-i485 é possível que o Windows® solicite novamente 
a instalação do driver. Neste caso, o mesmo assistente será apresentado. Repita 
os passos anteriores, selecionando a opção “Instalar o sofware automaticamente (recomendável)”, 
uma vez que os arquivos dos drivers já estão em seu computador.
